
Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi
1. Amaç
Bu teknik şartname, [Proje Adı]'na ait [Bina Adı] adresindeki binanın elektrik tesisat işlerinin yürütülmesine ilişkin teknik gereklilikleri, işin kapsamını, kullanılacak malzemeleri, işçilik standartlarını ve diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
2. Kapsam
Bu şartname aşağıdaki elektrik tesisatı işlerini kapsar:
· Dağıtım Panoları:
· Ana dağıtım panosu ve tali dağıtım panolarının montajı
· Panoların kablo bağlantıları ve etiketlenmesi
· Panolarda kullanılacak malzemelerin (sigorta, şalter, kaçak akım rölesi vb.) seçimi ve montajı
· Kablolama:
· Kabloların döşenmesi (sıva altı, sıva üstü, kablo kanalı vb.)
· Kabloların kesitlerinin hesaplanması ve uygun kabloların seçimi
· Kabloların renk kodlarına uygun olarak bağlanması
· Kabloların etiketlenmesi
· Prizler ve Anahtarlar:
· Priz ve anahtarların montajı
· Priz ve anahtarların yerleşim planına uygun olarak yerleştirilmesi
· Topraklama prizlerinin montajı
· Aydınlatma:
· Aydınlatma armatürlerinin montajı
· Aydınlatma armatürlerinin yerleşim planına uygun olarak yerleştirilmesi
· Aydınlatma otomasyon sistemlerinin kurulumu (varsa)
· Topraklama:
· Topraklama sisteminin kurulması
· Topraklama direncinin ölçülmesi ve raporlanması
· Diğer:
· Telefon, data ve TV tesisatı (varsa)
· Yangın ihbar sistemi (varsa)
· Güvenlik kamerası sistemi (varsa)
3. Dayanak
Bu şartname, aşağıdaki standart ve yönetmeliklere dayanır:
· Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği (EITY)
· TS HD 60364 (Binaların Elektrik Tesisleri)
· TS EN 60439 (Alçak Gerilim Dağıtım Panoları)
· TS EN 60947 (Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kumanda Cihazları)
· İlgili diğer Türk Standartları (TS)
· İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
4. Malzemeler
· Kablolar: TSE belgeli, halojen free, yangına dayanıklı kablolar kullanılacaktır.
· Dağıtım Panoları: TSE belgeli, metal veya plastik muhafazalı, modüler yapıda dağıtım panoları kullanılacaktır.
· Sigorta, Şalter, Kaçak Akım Rölesi: TSE belgeli, seçici ve kaçak akım korumalı sigorta, şalter ve kaçak akım röleleri kullanılacaktır.
· Prizler ve Anahtarlar: TSE belgeli, dayanıklı ve estetik görünümlü prizler ve anahtarlar kullanılacaktır.
· Aydınlatma Armatürleri: TSE belgeli, enerji verimliliği yüksek aydınlatma armatürleri kullanılacaktır.
· Topraklama Malzemeleri: TSE belgeli, bakır veya galvanizli çelik topraklama çubukları, topraklama iletkenleri ve topraklama bağlantı elemanları kullanılacaktır.
Not: Kullanılacak malzemelerin markası ve modeli, işverenin onayına sunulacaktır.
5. İşçilik
· Elektrik tesisatı işleri, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından yetkilendirilmiş elektrik mühendisi veya elektrik teknikeri kontrolünde, alanında uzman ve sertifikalı elektrikçiler tarafından gerçekleştirilecektir.
· İşçilik, işin gerektirdiği özen ve itina ile yapılacaktır.
· İş güvenliği tedbirleri eksiksiz olarak uygulanacaktır.
6. Kalite Kontrol
· Elektrik tesisatı işleri, her aşamada kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecektir.
· İşveren, yapılan işleri her zaman denetleme hakkına sahiptir.
· İş bitiminde, elektrik tesisatının proje ve şartnamelere uygunluğu, ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğu kontrol edilecek ve kabul tutanağı düzenlenecektir.
7. İş Programı
· Yüklenici, iş programını işverenin onayına sunacaktır.
· İş programı, işin süresi, her aşamanın ne zaman tamamlanacağı ve kullanılacak iş gücü gibi bilgileri içerecektir.
8. Garanti
· Yüklenici, yaptığı işin [garanti süresi (örneğin 2 yıl)] yıl süreyle garanti edecektir.
· Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her türlü hata ve eksiklik, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.
9. Diğer Hususlar
· Yüklenici, işin yapımında çevreye zarar vermeyecek ve çevre koruma tedbirlerini alacaktır.
· Yüklenici, işin yapımında gerekli tüm izinleri alacak ve yasal yükümlülüklere uyacaktır.
· Yüklenici, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alacak ve iş kazalarından sorumlu olacaktır.
· Yüklenici, iş bitiminde işyerini temiz ve düzenli bir şekilde teslim edecektir.
10. Geçerlilik Süresi
Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.
11. İmza
Bu teknik şartname, [Kurum Adı] ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalanarak yürürlüğe girer.
[Kurum Adı] Yüklenici Firma
[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]
[İmza] [İmza]
[Tarih] [Tarih]
